水处理设备规格书

|  |  |
| --- | --- |
| **产品规格(真空脱气机)** | |
| **基本规格** | 最大处理水容积：200m3 |
| 功率1.75kW， |
| 电压：380V |
| 工作压力：1.0MPa |
| 自带控制柜，控制柜带数据接口， |
| **产品规格(物化式综合水处理器)** | |
| **基本规格** | 处理流量：160~280m3/h， |
| 接管管径：DN200， |
| 净重：520kg |
| 功率：280W， |
| 供电：220V/50Hz |
| 工作压力：1.0MPa |
| 杀菌灭藻率·99% 防垢率98% |
| 控制腐蚀率小于0.05mr/年(碳钢) |
| 压力损失:0.01MPa~0.02MPa |
| 全自动智能控制排污 |
| **加药装置** | 单泵单桶加药装置一台 |
| 计量泵流量：5L/h |
| 加药桶容积200L |
| **产品规格(物化式综合水处理器)** | |
| **基本规格** | 处理流量：280~400m3/h， |
| 接管管径：DN250， |
| 净重：620kg |
| 功率：320W， |
| 供电：220V/50Hz |
| 工作压力：1.0MPa |
| 杀菌灭藻率·99% 防垢率98% |
| 控制腐蚀率小于0.05mr/年(碳钢) |
| 压力损失:0.01MPa~0.02MPa |
| 全自动智能控制排污 |
| **加药装置** | 单泵单桶加药装置一台 |
| 计量泵流量：5L/h |
| 加药桶容积200L |